
            /* generated memory regions file - do not edit */
                            RAM_START  = 0x20000000;
                RAM_LENGTH = 0x8000;
                FLASH_START  = 0x00000000;
                FLASH_LENGTH = 0x40000;
                DATA_FLASH_START  = 0x40100000;
                DATA_FLASH_LENGTH = 0x2000;
                OPTION_SETTING_START  = 0x00000000;
                OPTION_SETTING_LENGTH = 0x0;
                OPTION_SETTING_S_START  = 0x80000000;
                OPTION_SETTING_S_LENGTH = 0x0;
                ID_CODE_START  = 0x01010018;
                ID_CODE_LENGTH = 0x20;
                SDRAM_START  = 0x80010000;
                SDRAM_LENGTH = 0x0;
                QSPI_FLASH_START  = 0x60000000;
                QSPI_FLASH_LENGTH = 0x0;
                OSPI_DEVICE_0_START  = 0x80020000;
                OSPI_DEVICE_0_LENGTH = 0x0;
                OSPI_DEVICE_1_START  = 0x80030000;
                OSPI_DEVICE_1_LENGTH = 0x0;

/* Uno R4 has bootloader */
FLASH_IMAGE_START = 0x4000;
