battery_adc_value B 3c0 
ch0_adc_value B 3b8 
ch0_pulse_count B 3a8 
ch0_read T 34 
ch0_type B 3b0 
ch1_adc_value B 3bc 
ch1_pulse_count B 3ac 
ch1_read T 16c 
ch1_type B 3b4 
check_wake_up T 2e4 
entry T 0 
exit T 35c 
input B 3cc 
stop_and_exit T 360 
use_led B 3c4 
use_out B 3c8 
wake_up T 368 
wake_up_counter T 2dc 
wake_up_event T 2e0 
wake_up_period T 2d8 
