CONFIG_AUTOSTART_ARDUINO=y
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000
CONFIG_FREERTOS_ENABLE_BACKWARD_COMPATIBILITY=y
CONFIG_MBEDTLS_PSK_MODES=y
CONFIG_MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_PSK=y

# Enable ULP
CONFIG_ULP_COPROC_ENABLED=y
CONFIG_ULP_COPROC_TYPE_FSM=y
CONFIG_ULP_COPROC_RESERVE_MEM=2048

# Set log level to Warning to produce clean output
CONFIG_BOOTLOADER_LOG_LEVEL_WARN=y
CONFIG_BOOTLOADER_LOG_LEVEL=2
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_WARN=y
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=2
CONFIG_BOOTLOADER_SKIP_VALIDATE_IN_DEEP_SLEEP=y

# Enable USB console
#CONFIG_USB_ENABLED=y
#CONFIG_USB_CDC_ENABLED=y

#
# Arduino TinyUSB
#
CONFIG_TINYUSB_ENABLED=n

#
# Serial (CDC) driver
#
CONFIG_TINYUSB_CDC_ENABLED=n
CONFIG_TINYUSB_DESC_CDC_STRING="Espressif CDC Device"
CONFIG_TINYUSB_CDC_RX_BUFSIZE=64
CONFIG_TINYUSB_CDC_TX_BUFSIZE=64
# end of Serial (CDC) driver

#
# DFU Runtime driver
#
CONFIG_TINYUSB_DFU_RT_ENABLED=y
CONFIG_TINYUSB_DESC_DFU_RT_STRING="Espressif DFU_RT Device"
# end of DFU Runtime driver

CONFIG_TINYUSB_MSC_ENABLED=n
CONFIG_TINYUSB_HID_ENABLED=n
CONFIG_TINYUSB_VIDEO_ENABLED=n
CONFIG_TINYUSB_MIDI_ENABLED=n
CONFIG_TINYUSB_VENDOR_ENABLED=n
CONFIG_TINYUSB_DEBUG_LEVEL=0

# end of Arduino TinyUSB
