battery_adc_value B 2f0 
ch0_adc_value B 2e8 
ch0_pulse_count B 2d8 
ch0_read T 28 
ch0_type B 2e0 
ch1_adc_value B 2ec 
ch1_pulse_count B 2dc 
ch1_read T 138 
ch1_type B 2e4 
check_wake_up T 254 
entry T 0 
exit T 294 
input B 2fc 
stop_and_exit T 298 
use_led B 2f4 
use_out B 2f8 
wake_up T 2a0 
wake_up_counter T 250 
wake_up_period T 24c 
