CONFIG_IDF_TARGET="esp32c3"
# Override some defaults to enable PPP
CONFIG_LWIP_PPP_SUPPORT=y
CONFIG_LWIP_PPP_NOTIFY_PHASE_SUPPORT=y
CONFIG_LWIP_PPP_PAP_SUPPORT=y
CONFIG_LWIP_TCPIP_TASK_STACK_SIZE=4096
CONFIG_LWIP_PPP_ENABLE_IPV6=n
CONFIG_EXAMPLE_MODEM_UART_TX_PIN=4
CONFIG_EXAMPLE_MODEM_UART_RX_PIN=5
CONFIG_EXAMPLE_MODEM_DEVICE_SIM800=y
CONFIG_EXAMPLE_MODEM_DEVICE_BG96=n
CONFIG_EXAMPLE_MODEM_PPP_APN="lpwa.vodafone.com"
CONFIG_ESP_SYSTEM_PANIC_PRINT_HALT=y
CONFIG_ESP32_PANIC_PRINT_HALT=y
CONFIG_COMPILER_CXX_EXCEPTIONS=y
CONFIG_ESP_MAIN_TASK_STACK_SIZE=8192
CONFIG_EXAMPLE_CLOSE_CMUX_AT_END=y
