# Build for ESP32-S2 by default
CONFIG_IDF_TARGET="esp32s2"

# Enable ULP
CONFIG_ULP_COPROC_ENABLED=y
CONFIG_ULP_COPROC_TYPE_FSM=y
CONFIG_ULP_COPROC_RESERVE_MEM=1024

# Enable USB console
CONFIG_USB_ENABLED=y
CONFIG_USB_CDC_ENABLED=y

# Set log level to Warning to produce clean output
CONFIG_BOOTLOADER_LOG_LEVEL_WARN=y
CONFIG_BOOTLOADER_LOG_LEVEL=2
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_WARN=y
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=2
CONFIG_BOOTLOADER_SKIP_VALIDATE_IN_DEEP_SLEEP=y
